**!! UPOZORNĚNÍ !!**

**Nárazový proud při zapnutí této sauny dosahuje hodnoty až cca 17,6A proto:**

- Tato sauna vyžaduje připojení na jistič 1x16A kategorie C

- V případě že bude připojeno na jistič 1x16A kategorie B, při zapnutí může dpcházet k vypadnutí jističe.

**!! UPOZORNENIE !!**

**Nárazový prúd pri zapnutí tejto sauny dosahuje hodnotu až cca 17,6A preto:**

- Táto sauna vyžaduje pripojenie na istič 1x16A kategórie C

- V prípade že bude pripojené na istič 1x16A kategórie B, pri zapnutí môže dôjsť k vypadnutiu ističa.